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	الغرض:
	تقديم معلومات عن شدة الإنفجار والمسافات الآمنة في شكل جداول تبين مختلف أنواع القنابل، والأجهزة المتفجرة المرتجلة والقنابل شديدة الإنفجار



الجدول 1: مكتب مكافحة الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات - مخاطر انفجار السيارات المفخخة ومسافة الإخلاء الآمنة 
	
	وصف العربة
	القدرة التفجيرية القصوى
	نطاق الإنفجار الهوائي القاتل
	الحد الأدنى لمسافة الإخلاء
	خطر الزجاج المتساقط

	[image: ]
	سيارة سيدان صغيرة
	227 كيلو غرام 
(في الصندوق) صندوق السيارة
	30 متراً
	457 متراً
	381 متراً

	[image: ]
	سيارة سيدان كبيرة
	455 كيلو غرام
(في الصندوق) صندوق السيارة
	38 متراً
	534 متراً
	534 متراً

	[image: ]
	سيارة ركاب (فان) للمسافرين أو البضائع
	1,818 كيلو غرام
	61 متراً
	838 متراً
	838 متراً

	[image: ]
	عربة فان "ربع نقل" ذات صندوق شحن صغير (طول الصندوق 4.3 متر)
	4,545 كيلو غرام
	91 متراً
	1,143 متراً
	1,143 متراً
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	عربة فان ذات صندوق شحن أو شاحنة لنقل الماء/ الوقود
	13,636 كيلو غرام
	137 متراً
	1,982 متراً
	1,982 متراً

	[image: ]
	نصف مقطورة

	27,273 كيلو غرام
	183 متراً 
	2,134 متراً
	2,134 متراً





الجدول 2: وزارة الدفاع - ورقة المسافة الفاصلة الآمنة فيما يتعلق بالأجهزة المتفجرة المرتجلة
	
	وصف التهديد
	كتلة المتفجرات1 (ما يعادل مادة تي إن تي)
	مسافة إخلاء المبنى2
	مسافات الإخلاء في الهواء الطلق3

	متفجرات شديدة الانفجار (تعادل مادة تي إن تي)
	[image: Description: article\figures\fig1.jpg]
قنبلة الأنابيب
	2.3 كيلو غرام
	21 متراً
	259 متراً

	
	[image: Description: article\figures\fig2.jpg]
حزام انتحاري
	4.5 كيلو غرام
	27 متراً
	330 متراً

	
	[image: Description: article\figures\fig3.jpg]
السترة الإنتحارية
	9 كيلو غرام
	34 متراً
	415 متراً

	
	[image: Description: article\figures\fig4.jpg]
قنبلة في حقيبة أوراق أو حقيبة ملابس
	23 كيلو غرام
	46 متراً
	564 متراً

	
	[image: article\figures\fig5.jpg]
سيارة سيدان صغيرة
	227 كيلو غرام
	98 متراً
	457 متراً

	
	[image: article\figures\fig6.jpg]
سيارة سيدان كبيرة
	454 كيلو غرام
	122 متراً
	534 متراً

	متفجرات شديدة الانفجار (تعادل مادة تي إن تي)
	[image: article\figures\fig7.jpg]
حافلة صغيرة (فان) للمسافرين أو البضائع
	1,814 كيلو غرام
	195 متراً
	838 متراً

	
	[image: article\figures\fig8.jpg]
سيارة نقل صغيرة/ شاحنة تسليم
	4,536 كيلو غرام
	263 متراً
	1,143 متراً

	
	[image: article\figures\fig9.jpg]
شاحنة نقل المياه
	13,608 كيلو غرام
	375 متراً
	1,982 متراً

	
	[image: article\figures\fig10.jpg]
نصف مقطورة
	27,216 كيلو غرام
	475 متراً
	2,134 متراً

	
(تابع على الصفحة التالية)






	وصف التهديد
	غاز النفط المسّيل 
الكتلة (الحجم)1
	قطر كرة النار4
	المسافة الآمنة5

	[image: article\figures\fig11.jpg]
أسطوانة صغيرة من غاز النفط المسّيل
	9 كلغ / 19 لتر
	12 متراً
	48 متراً

	[image: article\figures\fig12.jpg]
خزان كبير لغاز النفط المسال
	45 كلغ / 95 لتر
	21 متراً
	84 متراً

	[image: article\figures\fig13.jpg]
صهريج لغاز النفط المسّيل تجاري أو منزلي
	907 كلغ / 1893 لتر
	56 متراً
	224 متراً

	[image: article\figures\fig14.jpg]
شاحنة صغيرة لنقل الغاز المسال
	3630 كلغ / 7570 لتر
	89 متراً
	356 متراً

	[image: article\figures\fig15.jpg]
نصف مقطورة، غاز مسال
	18144 كلغ / 37850 لتر
	152 متراً
	608 متراً

	(1) بناء على الكمية القصوى من المواد التي يمكن بشكل معقول أن يتم وضعها في حاوية أو مركبة؛ والتعديلات الممكنة.
(2) يخضع هذا الرقم إلى قدرة بناء غير معزز على تحمل الضرر الشديد أو الانهيار.
(3) يتوقف هذا الرقم على مسافة سير الشظايا المتطايرة، أو مسافة خطر انكسار أو تساقط الزجاج، أيهما أكبر. يمكن أن تكون هذه المسافات أقل بالنسبة للأفراد الذين يرتدون ملابس حماية بالستية. لاحظ أنه يفترض أن القنبلة الأنبوبية، والحزام أو السترة الانتحارية، والقنبلة في حقيبة أعمال أو حقيبة ملابس لهم مواصفات تشظي تتطلب مسافات ابتعاد أكبر من كمية مساوية من المتفجرات الموجودة في مركبة.
(4) على افتراض امتزاج الغاز القابل للاشتعال مع هواء الجو بشكل فعال.
(5) تحدد ذلك ممارسات مكافحة الحرائق في الولايات المتحدة، حيث تكون المسافات الآمنة تقريبا أربعة أضعاف ارتفاع شعلة اللهب. لاحظ أن صهريج غاز النفط المسّيل الذي تتم تعبئته بالمتفجرات الشديدة سوف يتطلب مسافة ابتعاد أكبر بكثير مما لو كان مملوءا بغاز النفط المسيّل.



لاحظ أن الجدول 1 والجدول 2 يوفران حسابات تختلف قليلا، بناءً على تقديرات مقربة إلى أقرب عدد صحيح صعودا أو هبوطا. فعلى سبيل المثال، يبين جدول 1 أقصى سعة لحشو سيارة سيدان كاملةبالمتفجرات هي 455 كيلوجرام، ويبين جدول 2 أن أقصى سعة لحشو نفس السيارة هي 454 كيلوجرام. التأكيد على أن هذا الإختلاف الطفيف لا يؤثر على دقة الحسابات، حيث أنها مسافات تقديرية.






















تم ترك هذه الصفحة فارغة عمداً.
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